{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7]]}
["附件二：                                                   分项清单"]
["序号","设备名称","推荐品牌","功能参数","单位","数量","单价","总价"]
[1,"无线控制器","华为、\n华三、\n华为智选","1.单台AC最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K，提供10GE光口≥2，GE电口≥10个；\n2.三层转发吞吐量≥10Gbps，支持1+1热备/N+1备份方式；\n3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；\n4.AP支持IPV4与IPV6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理；\n5.支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP；\n6.支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为；\n配置：本次配置与接入AP数量相等的管理授权。","台",1]
[2,"室内AP","华为、\n华三、\n华为智选","1.支持 802.11ax 标准，支持双频双流，支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作，5G 单射频支持 802.11ax 4x4 MU-MIMO，2.4GHz射频最大支持 802.11ax 4x4 MU-MIMO，整机 8 条空间流，整机数率≥5.9Gbps；\n2.支持 1 个 GE 自适应以太口，满足 802.3af 以太网供电标准；\n3.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖；\n4.内置蓝牙 5.0，提供官网链接及截图证；\n5.支持基于 WMM (Wi-Fi Multimedia)即 Wi-Fi 多媒体标准的映射及优先级调度规则，实现基于优先级的数据处理和转发；\n6.支持自动射频调优技术，支持智能应用控制技术；\n7.支持包括 WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA/WPA2-PPSK、WPA/WPA2/WPA3-802.1X、WAPI 等认证/加密方式来保证无线网络安全；\n8.为考虑实施、交付、设备兼容性等问题采用与无线控制器统一品牌；","台",70]
[3,"面板AP","华为、华三、华为智选","面板AP,上行1个千兆电口,下行1个千兆电口,支持802.11ax,2+2双频,整机速率≥2.97Gbps,支持蓝牙5.0","台",8]
[4,"网线","爱谱华顿、\n鑫科、\n天诚、\n罗格朗、\n泛达、\n清华同方","六类网线\n1.通过ETL/UL/3P测试和认证，完全符合ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568，EN 50173-1，YD/T1019,带十字骨架，导体直径≥0.56mm,外护套：PVC护套；\n2.传输频率：1-250MHz，导体电阻≤98.6Ω/km(20℃)，介电强度：0.7kVac/min\n3.环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km  容抗：50pF/m 阻抗：100±15Ω。\n4.绝缘电阻≥5000MΩ.km，特性阻抗=100Ω±13%（1-250MHz）\n5.传播速度（相速度）:NVP≥66%；\n采用半松紧护套，安装最小弯曲半径：60mm充分保证了线缆施工前后的性能。","箱",15]
[5,"POE交换机","华为、\n华三、\n华为智选","1、整机交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps，提供24个千兆电接口、4个千兆光口，提供官网截图和链接证明；\n2、支持802.3at/POE+供电标准,POE供电≥370W；\n3、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机；\n4、支持VLAN 交换，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持VLAN切片；\n5、支持静态路由，支持RIP、RlPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由；\n6、支持L2(Layer 2) ~L4 (Layer 4)包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；\n7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持CPU保护功能，支持HTTPS；\n8、为确保网络系统的稳定性和兼容性，与无线控制器同一品牌。","台",7]
[6,"机柜","图腾","9U机柜","台",7]
[7,"系统集成服务","自制","配套综合布线、辅材、网络调试、安全配置等服务","项",1]