{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,0,17,0],[4,1,10,1],[4,2,4,3],[4,6,5,6],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,1,17,2],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,0,24,0],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[26,0,26,6]]}
["芜湖造船厂1#、2#船台滑道延长项目清单"]
["项目","名称",null,null,"单位","工程量","备注"]
["测绘","延长段水下地形测绘",null,null,"项",1]
["设计","延长段滑道施工图设计",null,null,"项",1]
["滑道梁","桩基工程","PHC1000管桩",null,"M/根","840m/24根","PHC1000 PHC C 型桩"]
[null,null,"桩顶连接型钢",null,"T",11.6]
[null,null,"PHC桩防腐",null,"㎡",378]
[null,null,"空腔现浇,C50 微膨胀细石混凝土",null,"m³/根","39.1/24"]
[null,null,"桩芯节点型钢，Q235",null,"t/套","10.9/24"]
[null,null,"桩芯节点钢筋，HRB400",null,"t/套","5.6/24"]
[null,null,"桩芯现浇，C50 微膨胀细石混凝土",null,"m³/根","35.1/24"]
[null,"预制安装井字梁",null,"构件","榀",4]
[{"$nulls":3},"C40混凝土","m³",297.2]
[{"$nulls":3},"预制安装井字梁防腐","㎡",1267]
[{"$nulls":3},"预留孔洞-波纹钢板","㎡/块","117.6/24"]
[{"$nulls":3},"预留孔洞-钢板（t=10）","㎡/块","36.9/24"]
[{"$nulls":3},"预留孔洞-φ200钢管","M/根","26.4/48"]
[{"$nulls":3},"预留孔洞-工20","M/根","134.4/96"]
["施工","运桩船",null,null,"艘",1]
["船舶","打桩船",null,null,"艘",1]
[null,"警戒船及海事手续费",null,null,"项",1]
["其他","施工手续办理等相关内容",null,null,"项",1]
[null,"水下构件安装费用",null,null,"项",1]
[null,"措施项目费",null,null,"项",1]
[null,"预制梁、桩基检测费",null,null,"项",1]
[]
["上述仅为预估工程量，具体以设计图纸为准，采用总价包干。"]